<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<flash_board> 
  <pass> 
  	<range>CODE 0x10000bc0 0x10003FFF</range> 
    <loader>$PROJ_DIR$\..\..\..\component\soc\realtek\8195a\misc\iar_utility\common\flashloader\FlashRTL8195aMP.flash</loader>    
    <abs_offset>0x00000000</abs_offset>
    <args>--head
    --img2_addr
    0xB000</args>
  </pass> 
 
  <ignore>CODE 0x00000000 0x000FFFFF</ignore> 
  <ignore>CODE 0x10000000 0x10000bbf</ignore>
  <ignore>CODE 0x10004000 0x1006FFFF</ignore> 
  <ignore>CODE 0x30000000 0x301FFFFF</ignore> 
</flash_board> 
