<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
  
<flash_board> 
  <pass>    
  	<range>CODE 0x10000bc8 0x10003FFF</range>    
    <loader>$PROJ_DIR$\..\..\..\component\soc\realtek\8195a\misc\iar_utility\common\flashloader\FlashRTL8195aMP.flash</loader>    
    <abs_offset>0x00000000</abs_offset>    
    <args>--head    
    --img2_addr    
    0xB000</args>    
  </pass>    
  <pass> 
  	<range>CODE 0x10004000 0x10046EA7</range> 
    <loader>$PROJ_DIR$\..\..\..\component\soc\realtek\8195a\misc\iar_utility\common\flashloader\FlashRTL8195aMP.flash</loader>    
    <abs_offset>0xB000</abs_offset>  
  </pass> 
  <ignore>CODE 0x00000000 0x000FFFFF</ignore>  
  <ignore>CODE 0x10000000 0x10000bc7</ignore> 
  <ignore>CODE 0x10046ea8 0x1006FFFF</ignore> 
  <ignore>CODE 0x1FFF0000 0x1FFFFFFF</ignore> 
</flash_board> 
