(module stock:micro_usb (layer F.Cu) (tedit 607747C8)
  (fp_text reference J1 (at 5.588 -2.54 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_B_Micro (at 0 1.016) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.08 0) (end -5.08 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.572 -4.572) (end 4.572 -6.096) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.572 -6.096) (end 3.048 -6.096) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.572 -4.572) (end -4.572 -6.096) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.572 -6.096) (end -3.048 -6.096) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.575 -1.15) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -4) (size 0.4 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.575 -4.6) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.575 -1.15) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.575 -4.6) (size 1.05 1.85) (drill oval 0.45 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -4) (size 0.4 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -4) (size 0.4 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -4) (size 0.4 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -4) (size 0.4 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2 -3.275) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2 -3.275) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
)
