#
# script for RTL8710
#

source [find target/swj-dp.tcl]

if { [info exists CHIPNAME] } {
   set _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
   set _CHIPNAME rtl8710
}

if { [info exists ENDIAN] } {
   set _ENDIAN $ENDIAN
} else {
   set _ENDIAN little
}

# Work-area is a space in RAM used for flash programming
# By default use 2kB
if { [info exists WORKAREASIZE] } {
   set _WORKAREASIZE $WORKAREASIZE
} else {
   set _WORKAREASIZE 0x800
}

if { [info exists CPUTAPID] } {
   set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
   set _CPUTAPID 0x2ba01477
}

swj_newdap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -expected-id $_CPUTAPID

set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
target create $_TARGETNAME cortex_m -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME

$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x10000C00 -work-area-size $_WORKAREASIZE -work-area-backup 0

adapter_khz 500
adapter_nsrst_delay 100

if {![using_hla]} {
   # if srst is not fitted use SYSRESETREQ to
   # perform a soft reset
   cortex_m reset_config sysresetreq
}

