;; Memory information ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; 
;; Used to define address zones within the ARM address space (Memory). 
;;
;;   Name      may be almost anything
;;   AdrSpace  must be Memory
;;   StartAdr  start of memory block
;;   EndAdr    end of memory block
;;   AccType   type of access, read-only (R), read-write (RW) or SFR (W)

[Memory]
;;         Name             AdrSpace    StartAdr    EndAdr      AccType   Width
Memory =  ROM              Memory      0x00000000  0x003FFFFF  RW
Memory =  SRAM             Memory      0x10000000  0x1FFFFFFF  RW
Memory =  DRAM             Memory      0x30000000  0x30FFFFFF  RW
Memory =  SFR              Memory      0x40000000  0x41FFFFFF  RW
Memory =  SFR_Bitband      Memory      0x42000000  0x43FFFFFF  RW
Memory =  PPB              Memory      0xE0000000  0xFFFFFFFF  RW  

TrustedRanges = true
UseSfrFilter = true

[SfrInclude]
