<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<flash_device>
  <exe>$PROJ_DIR$\flashloader\FlashRTL8195aQA.out</exe>
  <flash_base>0x00000000</flash_base>
  <page>8</page>
  <block>256 0x1000</block>
  <macro>$PROJ_DIR$\flashloader\FlashRTL8195aQA.mac</macro>
  <aggregate>1</aggregate>
</flash_device>
