# dummy-ups example device definition file
#
# Generated using:
#  $ upsc ups@host > epdu-managed.dev

device.mfr: EATON | Powerware
device.model: DBQ10634/5
device.serial: ADO6750531
device.type: pdu
driver.name: snmp-ups
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: somewhere.org
driver.version: 2.3.0-1540MS
driver.version.internal: 0.44 (mib: aphel_revelation 0.2)
outlet.1.current: 0.00
outlet.1.current.maximum: 0.00
outlet.1.desc: Outlet 1
outlet.1.id: 1
outlet.1.power: 0.00
outlet.1.powerfactor: 0.05
outlet.1.realpower: 0.00
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: 0.00
outlet.1.voltage: 247.00
outlet.2.current: 0.00
outlet.2.current.maximum: 0.16
outlet.2.desc: Outlet 2
outlet.2.id: 2
outlet.2.power: 0.00
outlet.2.powerfactor: 0.01
outlet.2.realpower: 0.00
outlet.2.status: on
outlet.2.switchable: 1.00
outlet.2.voltage: 247.00
outlet.3.current: 0.00
outlet.3.current.maximum: 0.16
outlet.3.desc: Outlet 3
outlet.3.id: 3
outlet.3.power: 0.00
outlet.3.powerfactor: 0.13
outlet.3.realpower: 0.00
outlet.3.status: on
outlet.3.switchable: 2.00
outlet.3.voltage: 247.00
outlet.4.current: 0.19
outlet.4.current.maximum: 0.56
outlet.4.desc: Outlet 4
outlet.4.id: 2
outlet.4.power: 46.00
outlet.4.powerfactor: 0.60
outlet.4.realpower: 28.00
outlet.4.status: on
outlet.4.switchable: 3.00
outlet.4.voltage: 247.00
outlet.count: 4.00
outlet.current: 0.19
outlet.desc: All outlets
outlet.id: 0
outlet.power: 46.00
outlet.realpower: 28.00
outlet.voltage: 247.00
ups.firmware: 01.01.00
ups.id: my_device234
ups.macaddr: 
ups.mfr: EATON | Powerware
ups.model: DBQ10634/5
ups.serial: ADO6750531
ups.status: 
ups.temperature: 49.00
device.type: pdu
