# @HOSTDESC@ : @VAR ups.model@ on @HOST@

@TEMPC@ @UPSSTATSPATH upsstats.cgi@ @UPSIMAGEPATH upsimage.cgi@
@REFRESH@

Network UPS Tools upsstats @VERSION@ - @HOSTDESC@ - @VAR ups.model@ on @HOST@
@IFSUPP ambient.temperature@
@ELSE@ @IFSUPP ambient.humidity@
@ENDIF@
@DATE %a %b %d %X %Z %Y@ | Ambient | Ambient | Battery | Input | Output | Load
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

UPS Model: | @VAR ups.model@
Status: | @STATUS@
@IFSUPP battery.runtime@
Runtime: | @RUNTIME@
@ENDIF@ @IFSUPP ups.temperature@
UPS temp: | @UPSTEMP@ @DEGREES@
@ENDIF@ @IFSUPP battery.voltage@
@ENDIF@
Battery: | @VAR battery.voltage@ V@IFSUPP battery.current@, @VAR battery.current@ A
Input: | @IFSUPP input.L2-L3.voltage@ @VAR input.L1-L2.voltage@ V @VAR input.L2-L3.voltage@ V @VAR input.L3-L1.voltage@ V
@ELSE@ @IFSUPP input.L2-N.voltage@ @VAR input.L1-N.voltage@ V
@VAR input.L2-N.voltage@ V
@VAR input.L3-N.voltage@ V

@ELSE@ @IFSUPP input.voltage@ @VAR input.voltage@ V
@ENDIF@ @IFSUPP input.L2.current@
| @VAR input.L1.current@ A @VAR input.L2.current@ A @VAR input.L3.current@ A
@ELSE@ @IFSUPP input.current@
| @VAR input.current@ A
@ENDIF@ @IFSUPP input.frequency@
| @VAR input.frequency@ Hz
@ENDIF@
Output: | @IFSUPP output.L2-L3.voltage@ @VAR output.L1-L2.voltage@ V @VAR output.L2-L3.voltage@ V @VAR output.L3-L1.voltage@ V
@ELSE@ @IFSUPP output.L2-N.voltage@ @VAR output.L1-N.voltage@ V
@VAR output.L2-N.voltage@ V
@VAR output.L3-N.voltage@ V
@ELSE@ @IFSUPP output.voltage@ @VAR output.voltage@ V @ENDIF@ @IFSUPP output.L2.current@
| @VAR output.L1.current@ A @VAR output.L2.current@ A @VAR output.L3.current@ A
@ELSE@ @IFSUPP output.current@
| @VAR output.current@ A
@ENDIF@ @IFSUPP output.frequency@
| @VAR output.frequency@ Hz
@ENDIF@

@IFSUPP ambient.temperature@ @IFSUPP ambient.humidity@

Temperature @IMG ambient.temperature tempmin=0 tempmax=50 width=90@ | Humidity @IMG ambient.humidity width=90@

@ELSE@ @IFSUPP ambient.temperature@

Temperature @IMG ambient.temperature tempmin=0 tempmax=50@

@ELSE@ @IFSUPP ambient.humidity@

Humidity @IMG ambient.humidity@

@ENDIF@

@IFSUPP battery.charge@ @IFSUPP battery.voltage@
@ELSE@ @IFSUPP battery.charge@
@ELSE@
@ENDIF@
Charge @IMG battery.charge width=90@ | Voltage @IMG battery.voltage width=90@ | Charge @IMG battery.charge@ | Voltage @IMG battery.voltage@

@IFSUPP input.L2-L3.voltage@
@ELSE@ @IFSUPP input.L2-N.voltage@
@ELSE@
@ENDIF@
L1-L2 @IMG input.L1-L2.voltage width=68@ | L2-L3 @IMG input.L2-L3.voltage width=68@ | L3-L1 @IMG input.L3-L1.voltage width=68@ | L1-N @IMG input.L1-N.voltage width=68@ | L2-N @IMG input.L2-N.voltage width=68@ | L3-N @IMG input.L3-N.voltage width=68@ | @IMG input.voltage@

@IFSUPP output.L2-L3.voltage@
@ELSE@ @IFSUPP output.L2-N.voltage@
@ELSE@
@ENDIF@
L1-L2 @IMG output.L1-L2.voltage width=68@ | L2-L3 @IMG output.L2-L3.voltage width=68@ | L3-L1 @IMG output.L3-L1.voltage width=68@ | L1-N @IMG output.L1-N.voltage width=68@ | L2-N @IMG output.L2-N.voltage width=68@ | L3-N @IMG output.L3-N.voltage width=68@ | @IMG output.voltage@

@IFSUPP output.L2.power.percent@
@ELSE@ @IFSUPP output.L2.realpower.percent@
@ELSE@
@ENDIF@
L1 @IMG output.L1.power.percent width=68@ | L2 @IMG output.L2.power.percent width=68@ | L3 @IMG output.L3.power.percent width=68@ | L1 @IMG output.L1.realpower.percent width=68@ | L2 @IMG output.L2.realpower.percent width=68@ | L3 @IMG output.L3.realpower.percent width=68@ | @IMG ups.load@